附件:1：医疗设备调研清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价范围（万元） | 是否进口 | 功能及要求 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 1 | 胎心监护（无线） | 10 | 3-4.5 | 否 | 设备可监测胎心率、宫缩压力和胎动，探头为无线探头可支持监护数据储存。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 2 | 多参数心电监护仪 | 7 | 3-4 | 否 | 设备可监测心电、脉搏、呼吸、血压、血氧饱和度。具备新生儿、儿童、成人、手术模式。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 3 | 经皮二氧化碳监测仪 | 1 | 27-30 | 是 | 采用电极无创连续监测病人的经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2）。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 4 | 新生儿有创血压监护仪 | 1 | 7-9 | 否 | 设备可监测新生儿心电、脉搏、呼吸、无创血压、有创血压、血氧饱和度。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 5 | 心电图机 | 2 | 3-4 | 否 | 所有年龄段人体心电信号的测量、采集、显示记录和分析；设备功能：静息 12 导联心电图、运动后检查、RR 间期检查。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 6 | 脐血流监测仪 | 1 | 5-6 | 是 | 脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数；FVR、S/D、PI、RI等； |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 7 | 多普勒胎心监测仪 | 5 | 0.3-0.45 | 否 | 用于产科孕产妇胎心监测。胎心率测量及显示范围：（30～240）次/min，胎心率测量显示误差≤2次/min。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 8 | 经皮测黄疸仪 | 5 | 0.8-1 | 否 | 用于新生儿科新生儿黄疸检测。示值误差：≤±1.5mg/dL。 |
| A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 9 | 孕产妇营养检测分析仪 | 1 | 25-28 | 是 | 适用于检测女性在备孕期、孕期、哺乳期、产后女性、围绝期基础代谢率、细胞内水分、细胞外水分、总体水分、蛋白质、肌肉量、无机盐、去脂体重、体脂肪、BMI、细胞量、骨骼肌、骨内矿物质含量、节段肌肉分析，节段脂肪分析等相关指标，能够针对女性不同时期（备孕期、孕期、哺乳期、产后女性、围绝期）给出个性化营养指导方案。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 10 | 辐射台（多功能） | 1 | 14-16 | 是 | 配置辐射箱、蓝光灯、皮肤温度传感器、体重秤、内置心电监护装置（可监测新生儿-心电、血压、血氧）、内置T组合复苏装置、负压吸引装置、空氧混合装置。 |
| A02322700病房护理及医院设备 | 11 | 转运床 | 2 | 3-4 | 否 | 用于患者院内转运，转运床整体可升降，床板可上翻、水平、下翻，配置氧气瓶架。 |
| A02322700病房护理及医院设备 | 12 | 妇科多功能检查床 | 3 | 1.5-1.8 | 否 | 用于妇科患者检查，具备台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动背板上下折。 |
| A02322700病房护理及医院设备 | 13 | 输血输液加温加压仪 | 2 | 3-4 | 否 | 用于急诊科、手术室等临床各科室的紧急加温加压输血、输液。双通道。 |
| A02322700病房护理及医院设备 | 14 | 输液泵（可移动） | 18 | 0.3-0.35 | 否 | 具备静脉输液、静脉输血，肠内营养液输液功能，包含速度模式、时间模式、体重模式、滴数模式等，配置可移动支架。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 15 | 产后低频治疗仪 | 2 | 4-5 | 否 | 主要用于产妇产后的康复治疗，采用低频电刺激进行神经生物电兴奋的一种物理治疗方法，通过传递不同的电流强度，透射到深层组织，促进毛细血管收缩与血液循环，刺激腺体分泌，激活细胞组织，增强盆底肌肉组织张力，修复因生产而损伤的细胞康复，针对孕产妇产后身体主要器官变化的治疗，从而尽可能使身体恢复，它包括对子宫、卵巢、阴道、乳房、体型等方面的恢复治疗。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 16 | 红光治疗仪 | 3 | 4.5-5.4 | 否 | 适用于体表消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 17 | 乳腺疏通仪 | 4 | 2-2.7 | 否 | 主要用于乳腺增生、乳痛症、乳腺囊肿、乳腺炎症等良性疾病的治疗，催乳保健及康复理疗。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 18 | 辐射台 | 2 | 3-4 | 否 | 配置;辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架。 |
| A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 19 | 产后综合治疗仪 | 1 | 6-8 | 否 | 用于妇产科产妇产后盆底功能康复，≥四通道独立控制。 |
| A02320700医用内窥镜 | 20 | 宫腔镜（电切镜） | 2 | 23-26 | 否 | 用于宫腔检查、宫腔疾病的手术治疗，如子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等，可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等。 |
| A02320500医用超声波仪器及设备 | 21 | 便携式彩超机(口袋） | 2 | 12-13.5 | 否 | 用于床旁、急诊、急救、麻醉、重症、心脏、腹部、妇科、产科、血管、浅表组织等超声诊断。可连接不同品牌的智能手机、平板。 |
| A02322500急救和生命支持设备 | 22 | 除颤监护仪 | 1 | 4.5-5.4 | 否 | 适用于成人，儿童，新生儿心脏除颤，具备手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，机器自检功能。 |
| A02322500急救和生命支持设备 | 23 | 可视喉镜 | 3 | 1.5-1.8 | 否 | 由喉镜片和显示器组成，具备拍照、录像、数据储存和导出功能，配备≥3种规格喉镜片，规格包含成人、儿童、新生儿。 |
| A02322400手术室设备及附件 | 24 | 多功能产床 | 3 | 12-14 | 否 | 用于产科孕产妇待产、分娩及一般产科手术、一般检查、诊断。背板、座板、床面等高低升降调节方式为电机电动操作系统。 |
| A02322500急救和生命支持设备 | 25 | 麻醉机 | 1 | 20-24 | 否 | 适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、婴幼儿手术中麻醉需求； |